附件1

设备参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 报价金额 |
| 自助服务终端 | 总体要求：自动读取系统提供的标准数据接口，为办事群众提供便利，可提供自助查找、办件进度查询、自助申报、办事预约、自助填表相关功能。 1.功能要求： （1）自助功能：支持刷二代身份证登录系统； （2）自助查找：办事人员在终端上可按多种方式查找事项，浏览事项详细信息； （3）进度查询：支持扫描二维码或输入办件编号来查询办件办理进度； （4）自助申报：支持指定事项自助申报功能，自动填入个人身份信息，支持文字录入、资料自助扫描功能，扫描过程所见即所得。 （5）支持打印缺纸报警； （6）按照设定时间自动开关一体机，实现无人值守功能。 （7）界面友好：系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。 2.工控单元： （1）CPU性能≥四核处理器； （2）内存≥8G； （3）固态硬盘≥240G； （4）正版操作系统； 3.操作显示模块：≥20英寸，支持触摸，分辨率1920\*1080； 4.展示显示模块：≥20英寸，分辨率1920\*1080； 5.二代身份证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块SAM，支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，以及《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》； 6.凭条打印模块：打印热敏纸宽度80mm。 7.高拍仪：≥1500万像素；A3/A4幅面； 8.二维码扫描模块：接口RS232；识读模式：感应识读；光源：白光； 9.彩色A4打印模块：最大幅面：A4；A3/A4证照打印模块：最大打印幅面：A3； 10.配套双目摄像头、物理全键盘、麦克风、指纹模块、人体红外感应模块，与自助服务终端嵌入一体。 | 台 | 6 |  |